# Использование переналадочных комплектов

## Переналадка с ножей из быстрорежущей стали на твердосплавные ножи HM/TC

При помощи адаптера HM/TC рубанок, оснащенный строгальным ножом из быстрорежущей стали, можно переоборудовать на твердосплавный строгальный нож HM/TC.

- Выверните 3 крепежных винта (14) с помощью ключа Torx (13) и снимите зажимную колодку (15).
- Извлеките крепежную скобу (19) вместе со строгальным ножом (18) из ножевой головки (16) / направляющего паза (17).
- Извлеките винты (20).
- Вставьте крепежную скобу (19) и адаптер (37) в установочный шаблон (22). Крепежная скоба (19) должна войти в зацепление в паз на установочном шаблоне (см. рис. S).
- Вставьте твердосплавный строгальный нож HM/TC (23) сбоку в адаптер (37). Планка на адаптере (37) должна при этом войти в зацепление в паз на твердосплавном строгальном ноже HM/TC (см. рис. S).
- Затяните винты (20).
- Вставьте крепежную скобу (19) вместе с адаптером (37) и строгальным ножом (18) в ножевую головку (16) или в направляющий паз (17).
- Установите зажимную колодку (15) и слабо затяните крепежные винты (14).
- Строгальный нож нужно монтировать и выровнять по центру подошвы рубанка (11). Затем туго затяните 3 крепежных винта (14) с помощью ключа Torx (13). Соблюдайте при этом указанную на зажимной колодке (15) последовательность затяжки винтов (①②③).

## Переналадка с твердосплавных ножей HM/TC на ножи из быстрорежущей стали

Рубанки, оснащенные твердосплавными строгальными ножами HM/TC, можно переоборудовать на строгальный нож из быстрорежущей стали.

- Выкрутите 3 крепежных винта (14) с помощью ключа Torx (13) и снимите зажимную колодку (15).
- Извлеките крепежную скобу (19) вместе со строгальным ножом (18) или адаптером HM/TC (37) из ножевой головки (16).
- Извлеките винты (20).
- Монтируйте собранный строгальный нож из быстрорежущей стали см. Установка строгального ножа (см. рис. E–F) и выровняйте его по центру подошвы рубанка (11).
- Установите зажимную колодку (15) и туго затяните 3 крепежных винта (14) ключом Torx (13). Соблюдайте при этом указанную на зажимной колодке (15) последовательность затяжки винтов (①②③).