# Қайта жабдықтау жинақтарын пайдалану

## HSS-тен HM/TC-ке қайта жабдықтау

HM/TC адаптерінің көмегімен HSS жонғы пышағымен жабдықталған жонғыны HM/TC жонғы пышағына ауыстыруға болады.

- 3 бекіткіш бұранданы (14) жұлдызшалы кілтпен (13) бұрап шығарып, бұрандама қысқышты (15) алып тастаңыз.
- Қапсырманы (19) жонғы пышағымен (18) бірге пышақ бастиегінен (16) немесе бағыттауыш ойықтан (17) шығарыңыз.
- Бұрандаларды (20) алып тастаңыз.
- Қапсырманы (19) және адаптерді (37) реттеу шаблонына (22) енгізіңіз. Қапсырма (19) реттеу шаблонының ойығына кіріп қалуы қажет (S суретін қараңыз).
- HM/TC жонғы пышағын (23) бүйірінен адаптер (37) ішіне кіргізіңіз. Бұл ретте адаптердегі (37) істік HM/TC жонғы пышағындағы ойықпен жанасуы тиіс (S суретін қараңыз).
- Бұрандаларды (20) тартыңыз.
- Қапсырманы (19) адаптермен (37) және жонғы пышағымен (18) бірге пышақ бастиегіне (16) немесе бағыттауыш ойыққа (17) орналастырыңыз.
- Бұрандама қысқышты (15) орнатып, бекіткіш бұрандаларды (14) бос етіп бұраңыз.
- Жонғы пышағы жонғы табандығының ортасында (11) орнатылып туралануы керек. Содан кейін 3 бекіткіш бұранданы (14) жұлдызшалы кілтпен (13) тартыңыз. Бұрандама қысқышта (15) көрсетілген тарту реттілігін (①②③) сақтаңыз.

## HM/TC-ден HSS-ке қайта жабдықтау

HM/TC жонғы пышақтарымен жабдықталған жонғыны HSS жонғы пышағына қайта жабдықтауға болады.

- 3 бекіткіш бұранданы (14) жұлдызшалы кілтпен (13) бұрап шығарып, бұрандама қысқышты (15) алып тастаңыз.
- Қапсырманы (19) жонғы пышағымен (18) немесе HM/TC адаптерімен (37) бірге пышақ бастиегінен (16) шығарыңыз.
- Бұрандаларды (20) алып тастаңыз.
- Құрастырылған HSS жонғы пышағын орнатыңыз қараңыз Жонғы пышағын монтаждау (E–F суреттерін қараңыз) және оны жонғы табандығының ортасында (11) туралаңыз.
- Бұрандама қысқышты (15) орнатып, 3 бекіткіш бұранданы (14) жұлдызшалы кілтпен (13) тартып қойыңыз. Бұрандама қысқышта (15) көрсетілген тарту реттілігін (①②③) сақтаңыз.