# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Escala da profundidade de corte
(2) | Botão giratório para regular a espessura da apara (superfície do punho isolada)
(3) | Expulsão de aparas (opcionalmente na esquerda/direita)
(4) | Trava do interruptor de ligar/desligar
(5) | Interruptor de ligar/desligar
(6) | BateriaA)
(7) | Botão de destravamento da bateriaA)
(8) | Parafuso da capa da correia
(9) | Capa da correia
(10) | Alavanca para mudar a direção da expulsão de aparas
(11) | Base da plaina
(12) | Ranhuras em V
(13) | Chave de caixa de punho em T/chave Torx
(14) | Parafuso de fixação para mordente de aperto
(15) | Mordente de aperto
(16) | Porta-lâmina
(17) | Ranhura guia para a lâmina da plaina
(18) | Lâmina da plaina HSS
(19) | Fixação da lâmina da plaina HSS
(20) | Parafuso de fixação da lâmina da plaina HSS
(21) | Dispositivo para afiar a lâmina da plaina HSS
(22) | Calibre de ajuste para a lâmina da plaina HSS
(23) | Lâmina da plaina HM/TCA)
(24) | Limitador paralelo
(25) | Escala para a largura do rebaixo
(26) | Porca de fixação para o ajuste da largura do rebaixo
(27) | Parafuso de fixação para guia paralela
(28) | Mangueira de aspiração (∅ 35 mm)A)
(29) | Saco de pó/de aparasA)
(30) | Parafuso de fixação para limitador de profundidade do rebaixoA)
(31) | Limitador de profundidade do rebaixoA)
(32) | Apoio para descanso
(33) | Correia de acionamento
(34) | Polia grande da correia
(35) | Polia pequena da correia
(36) | Punho (superfície do punho isolada)
(37) | Adaptador para a conversão de lâmina da plaina HSS para TCA)
(38) | Indicador do nível de carga da bateria na ferramenta elétrica

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento. Todos os acessórios se encontram em nosso catálogo de acessórios.