# Substituição das lâminas de aplainar HM/TC

- Cuidado ao trocar as lâminas de aplainar. Não segura as lâminas de aplainar nas arestas de corte. Poderá ferir-se nos gumes afiados.

Utilize apenas lâminas de plainas HM/TC originais Bosch.

As lâminas de aplainar de metal duro (HM/TC) têm 2 gumes e podem ser viradas. Se ambas as arestas de corte estiverem rombas, as lâminas de aplainar (23) têm de ser substituídas. A lâmina de aplainar HM/TC não pode ser reafiada.

## Desmontar as lâminas de aplainar (ver figura G–H)

- Para virar ou substituir as lâminas de aplainar, rodar a ponta da lâmina (16), até que o mordente de aperto (15) fique paralelamente à sola de aplainar (11).
- Desapertar os 3 parafusos de fixação (14) com a chave Torx (13) aprox. 1–2 voltas. Não é necessário retirar o mordente de aperto (15).
- Rodar um pouco a ponta da lâmina e empurrar com uma peça de madeira a lâmina de aplainar (23) lateralmente para fora da ponta da lâmina (16).
- Rodar a ponta da lâmina 180º e desmontar a 2.ª lâmina de aplainar.

## Montar as lâminas de aplainar (ver figuras I–J)

A ranhura de guia da lâmina da plaina assegura sempre um ajuste uniforme da altura quando a lâmina da plaina é trocada ou virada.

Se necessário, limpar o assento da lâmina na ponta da lâmina (16) e a lâmina de aplainar (23).

Durante a montagem da lâmina de aplainar certificar-se de que a mesma assenta sem problemas na guia de suporte da ponta da lâmina (16).

A lâmina de aplainar tem de ser montada e alinhada no centro da sola de aplainar(11). Depois apertar os 3 parafusos de fixação (14) com a chave Torx (13). Respeitar a sequência de aperto (①②③) indicada no mordente de aperto (15).

Nota: Verificar antes da colocação em funcionamento o assento correto dos parafusos de fixação (14). Rodar manualmente a ponta da lâmina (16) e certificar-se de que as lâminas de aplainar não roçam em nenhum lado.