# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Kesme derinliği skalası
(2) | Talaş derinliği ayarı için döner düğme (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(3) | Talaş atma yeri (isteğe göre sağda/solda)
(4) | Açma/kapama şalteri emniyeti
(5) | Açma/kapama şalteri
(6) | AküA)
(7) | Akü kilit açma tuşuA)
(8) | Kayış kapağı vidası
(9) | Kayış kapağı
(10) | Talaş çıkış yönü için ayarlanabilir kol
(11) | Planya tabanı
(12) | V oluklar
(13) | T tutamak lokma anahtarı/torx anahtarı
(14) | Sıkma çenesi tespit vidası
(15) | Sıkma çenesi
(16) | Bıçak kafası
(17) | Planya bıçağı kılavuz oluğu
(18) | HSS planya bıçağı
(19) | HSS planya bıçağı tutamak kolu
(20) | HSS planya bıçağı tutamak kolu tespit vidası
(21) | HSS planya bıçağı bileme tertibatı
(22) | HSS planya bıçağı ayar mastarı
(23) | HM/TC planya bıçağıA)
(24) | Paralellik mesnedi
(25) | Oluk genişliği skalası
(26) | Oluk genişliği ayarı için sabitleme somunu
(27) | Paralellik mesnedi sabitleme cıvatası
(28) | Emme hortumu (∅ 35 mm)A)
(29) | Toz/talaş torbasıA)
(30) | Oluk derinlik mesnedi için sabitleme cıvatasıA)
(31) | Oluk derinliği mesnediA)
(32) | Park konumu parçası
(33) | Tahrik kayışı
(34) | Büyük kayış çarkı
(35) | Küçük kayış çarkı
(36) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(37) | HSS'den TC planya bıçaklarına dönüştürmek için adaptörA)
(38) | Elektrikli el aletindeki akü şarj durumu göstergesi

A)

  Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.