# Výměna hoblovacích nožů HSS

- Pozor při výměně hoblovacích nožů. Nedotýkejte se řezných hran hoblovacích nožů. O ostré řezné hrany se můžete poranit.

##

- Pro výměnu hoblovacích nožů otočte nožovou hlavu (16) tak, aby upínací čelist (15) byla rovnoběžně s plazem hoblíku (11).
- Vyšroubujte tři upevňovací šrouby (14) pomocí nástrčného klíče s rukojetí T (13) a sejměte upínací čelist (15).
- Vytáhněte přídržný oblouk (19) společně s hoblovacím nožem (18) z nožové hlavy (16), resp. vodicí drážky (17).
- Otočte nožovou hlavu o 180° a demontujte 2. hoblovací nůž.

Upozornění: Před výměnou, resp. ostřením hoblovacích nožů odstraňte přídržný oblouk (19) povolením upevňovacího šroubu (20).

##

Opotřebované, resp. tupé hoblovací nože HSS můžete naostřit pomocí ostřicího přípravku (21) (příslušenství) a běžného brousku.

Nasaďte oba hoblovací nože do ostřicího přípravku a upevněte je křídlovým šroubem. Dbejte na to, aby byly oba hoblovací nože zasunuté až nadoraz.

S mírným přítlakem pohybujte rovnoměrně hoblovacími noži nasazenými do ostřicího přípravku přes brousek.

Upozornění: Hoblovací nože se smí zbrousit maximálně o 6 mm na minimální šířku 23 mm. Poté se musí oba hoblovací nože vyměnit.

##

Před opětovným nasazením nových, resp. naostřených hoblovacích nožů vyčistěte nožovou hlavu (16) a v případě potřeby hoblovací nůž (18) a přídržný oblouk (19). Hoblovací nože silně zanesené pryskyřicí vyčistěte lihem nebo petrolejem.

Upozornění: Nové, resp. naostřené hoblovací nože se musí před montáží vždy seřídit na správné nastavení výšky.

K nastavení výšky hoblovacích nožů slouží nastavovací měrka (22) (příslušenství). Položte hoblovací nůž (18) a přídržný oblouk (19) na nastavovací měrku. Dbejte na to, aby byl přídržný oblouk (19) zasunutý v příslušné drážce. Zatlačte hoblovací nůž (18) proti dorazu a upevněte přídržný oblouk (19) v této poloze upevňovacím šroubem (20). Tak se automaticky dosáhne správného nastavení výšky.

Hoblovací nůž musí být namontovaný a vyrovnaný vystředěně vůči plazu hoblíku (11). Poté utáhněte tři upevňovací šrouby (14) nástrčným klíčem s rukojetí T (13). Dodržujte přitom pořadí utahování (①②③) uvedené na upínací čelisti (15).

Upozornění: Před spuštěním zkontrolujte řádné upevnění upevňovacích šroubů (14). Ručně otočte nožovou hlavu (16) a zkontrolujte, zda hoblovací nože nikde nedřou.