# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

- ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.

پارک کفش (32) را آزاد بگذارید و آن را مرتب تمیز کنید.

در صورت تمام شدن زغال، ابزار برقی بطور خودکار خاموش می شود. در اینصورت بایستی ابزار برقی در اسرع وقت به خدمات پس از فروش ارجاع گردد، آدرس های مربوطه را در بخش "خدمات و مشاوره به مشتریان" می یابید.

## تعویض تسمه موتور (رجوع کنید به تصاویر Q–R)

پیچ (8) را کاملا بیرون بکشید و روکش تسمه (9) را بردارید. تسمه موتور (33) بسته شده را بردارید.

قبل از نصب یک تسمه موتور (33) هر دو چرخ تسمه (34) و (35) را تمیز کنید.

تسمه موتور (33) نو را ابتدا روی چرخ تسمه کوچک (35) قرار دهید وسپس تسمه موتور (33) را با چرخش توسط دست روی چرخ تسمه بزرگ (34) بیاندازید.

دقت کنید که تسمه موتور (33) درست روی فرورفتگی طولی چرخهای تسمه (34) یا (35) حرکت کند.

روکش تسمه (9) را قرار دهید و پیچ (8) را سفت کنید.