# 사용 방법

- 전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세서리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

##

대팻날 보호장치 (32) 가 있어서 작업을 마치고 바로 전동공구를 내려 놓아도 작업물 표면이나 대팻날이 손상될 위험이 없습니다. 작업 중에는 대팻날 보호장치 (32) 가 자동으로 위쪽으로 향하게 되고 대패 밑판 (11) 의 뒷부분이 작업물 표면에 닿게 됩니다.

지침: 대팻날 보호장치 (32) 를 분리해서는 안 됩니다.

##

원하는 대패질 깊이를 조절하고 전동공구의 대패 밑판 (11) 의 앞부분을 작업물에 갖다 대십시오.

- 전동공구를 켠 상태에서만 작업물에 서서히 접근하십시오‌. 그렇지 않으면 톱날이 작업물에 걸리면서 반동이 생길 위험이 있습니다.

전동공구의 스위치를 켜고 기기를 일정한 속도로 밀면서 작업하려는 표면을 따라 이동합니다.

고급 소재의 표면에 작업을 할 경우 천천히 밀면서 대패 밑판의 가운데에 압력이 가해야 합니다.

경목 등의 경질 소재에 작업하거나 대패질 폭을 최대로 하여 작업할 경우 대패질 깊이를 아주 낮게 맞추고 대패질 속도를 천천히 하십시오.

너무 빠른 속도로 밀어 작업하면 표면 상태가 좋지 않게 되며 대팻밥 추출구가 쉽게 막히게 될 수 있습니다.

날카로운 대팻날을 사용해야만 절단 성능이 좋으며 전동공구를 보호할 수 있습니다.

내장된 대팻날 보호장치 (32) 가 내장되어 있어 또한 작업물의 임의의 위치에서 작업을 중단했다가 다시 계속하는 것이 가능합니다:

- 전동공구를 아래쪽으로 접어진 대팻날 보호장치와 함께 작업을 이어나가야 할 작업물에 갖다 대십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 대패 밑판의 앞쪽으로 약간 힘을 가하면서 전동공구를 천천히 앞쪽으로 밉니다 (➊). 이렇게 하면 대팻날 보호장치가 뒤로 꺾어져 위로 향하게 되고 (➋), 대패 밑판의 뒤쪽이 다시 완전히 작업물 표면에 닿게 됩니다.
- 전동공구를 작업물 표면을 따라 동일한 힘으로 밀면서 이동하십시오 (➌).

##

대패 밑판의 앞쪽에 있는 V형 홈이 있어서 작업물에 빨리 그리고 손쉽게 베벨링 작업을 할 수 있습니다. 원하는 베벨링 너비에 따라 적당한 V형 홈을 사용하십시오. 이를 위해 대패의 V형 홈 부분을 작업물 모서리에 대고 모서리를 따라 대패를 움직이십시오.

| 사용한 홈 | 치수 a (mm)
없음 | 0–2.5
작은 홈 | 1.5–4.0
중간 홈 | 2.0–4.5
큰 홈 | 3.0–5.5

##

평행 조절자 (24) 를 고정 나사 (27) 를 이용하여 전동공구에 조립하십시오. 리베이팅 깊이 조절자 (31) 를 고정 나사 (30) 를 이용하여 전동공구에 조립하십시오.

잠금 나사 (26) 를 풀고 원하는 리베이팅 폭을 눈금자 (25) 에 맞추십시오. 잠금 나사 (26) 를 다시 조입니다.

리베이팅 조절자 (31) 를 이용해 원하는 리베이팅 깊이를 맞춥니다.

원하는 리베이팅 깊이가 될 때까지 여러번 대패작업을 실시하십시오. 대패의 측면에 압력을 가하여 작업하십시오.