# Pavaizduoti įrankio elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Drožlės storio skalė
(2) | Ratukas drožlių gyliui nustatyti (izoliuotas rankenos paviršius)
(3) | Drožlių išmetimo anga (pasirinktinai dešinėje arba kairėje)
(4) | Įjungimo-išjungimo jungiklio įjungimo blokatorius
(5) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(6) | AkumuliatoriusA)
(7) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišasA)
(8) | Diržo dangčio varžtas
(9) | Diržo apdangalas
(10) | Drožlių išmetimo krypties keitimo svirtelė
(11) | Obliaus padas
(12) | „V“ formos grioveliai
(13) | Galvutė su „T“ rankena/„Torx“ raktas
(14) | Prispaudimo žiočių tvirtinamasis varžtas
(15) | Prispaudimo žiotys
(16) | Peilio galvutė
(17) | Kreipiamasis griovelis obliaus peiliui
(18) | HSS obliaus peilis
(19) | HSS obliaus peilio fiksavimo lankelis
(20) | HSS obliaus peilio fiksavimo lankelio tvirtinamasis varžtas
(21) | HSS obliaus peilio galandimo įtaisas
(22) | HSS obliaus peilio nustatymo šablonas
(23) | HM/TC obliaus peilisA)
(24) | Lygiagrečioji atrama
(25) | Užkaito pločio skalė
(26) | Fiksuojamoji veržlė užkaito pločiui nustatyti
(27) | Lygiagrečiosios atramos tvirtinamasis varžtas
(28) | Nusiurbimo žarna (∅ 35 mm)A)
(29) | Dulkių ir pjuvenų surinkimo maišelisA)
(30) | Užkaito gylio atramos tvirtinamasis varžtasA)
(31) | Užkaito gylio ribotuvasA)
(32) | Atraminė kojelė
(33) | Pavaros diržas
(34) | Didysis diržo ratukas
(35) | Mažasis diržo ratukas
(36) | Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(37) | Adapteris HSS obliaus peilio permontavimui į TC obliaus peilįA)
(38) | Akumuliatoriaus įkrovos būklės rodmuo ant elektrinio įrankio

A)

  Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.