# Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului de la scula electrică

Atunci când scula electrică este conectată, indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului de la scula electrică indică capacitatea disponibilă a acumulatorului sau starea de suprasolicitare.

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 60–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 30–60%
Aprindere continuă o dată în verde | 5–30%
Aprindere intermitentă o dată în verde | 0–5%

LED | Semnificaţie
--- | ---
Aprindere intermitentă de 3 ori | Protecţia la suprasarcină s-a declanşat
Aprindere intermitentă a LED-ului din mijloc | Temperatura acumulatorului se află în afara intervalului temperaturilor de funcţionare şi/sau protecţia termică a sculei electrice s-a declanşat