# Технички податоци

Ренде |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Номинален напон | V | 18
Број на вртежи во празен одA) | min–1 | 14000
Длабочина на струготината | mm | 0–2,6
Длабочина на засекот | mm | 0–9
Макс. ширина на рендето | mm | 82
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
Дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | –20 … +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.