# Održavanje i čišćenje

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključiva‌nje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

- Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.

Papuču za odlaganje (32) držite slobodnom i redovito je očistite.

Kada se istroše ugljene četkice, električni alat će se sam isključiti. Električni alat se za održavanje mora poslati u servis, za adrese vidjeti odlomak „Servisna služba i savjeti o uporabi“.

## Zamjena pogonskog remena (vidjeti slike Q–R)

Odvrnite vijak (8) i skinite štitnik remena (9). Skinite istrošeni pogonski remen (33).

Prije ugradnje novog pogonskog remena (33) očistite obje remenice (34) i (35).

Novi pogonski remen (33) najprije stavite na malu remenicu (35) i zatim pritisnite pogonski remen (33) veliku remenicu (34) okrećući rukom.

Pazite da pogonski remen (33) točno dosjeda u uzdužne žljebove remenica (34) odn. (35).

Stavite štitnik remena (9) i zategnite vijak (8).