# 作業注意事項

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

##

暫放腳墊 (32) 可讓您在完成工作程序後直接擱置電動工具，並確保不會對工件或刨刀造成任何損壞。進行加工時，暫放腳墊 (32) 往上翻轉，刨刀底板 (11) 後部因而得以平放。

提示：不得拆卸暫放腳墊 (32)。

##

請設定好所需刨削深度，然後將電動工具的刨刀底板 (11) 前部貼放在工件上。

- 先啟動電動工具後再把工具放置在工件上切割。如果電動工具被夾在工件中，會有反彈的危險。

開動電動工具，並且施力均勻地在工件的表面上推動機器。

唯有適度地輕推機器才能夠達到最佳的平面刨削效果，並且操作機器時要把施力點放在電刨刀的底板的中央位置。

處理硬木等較硬材質時以及以最大刨寬進行加工時，刨削深度僅可設為偏小值，必要時請您放慢電刨刀的推進速度。

推力過猛不僅會削減工件表層的物料，而且會加速排屑口阻塞。

唯有使用鋒利的刨刀才能夠提高刨削功率，並保護電動工具。

一體成型的暫放腳墊 (32) 可讓您在中斷加工後移至工件上的任意位置再繼續進行刨削：

- 放下暫放腳墊，把電動工具放在工件的刨削中斷位置上。
- 啟動電動工具。
- 將施力點轉移至前方刨刀底板，然後將電動工具慢慢往前推（➊）。此時暫放腳墊將往上翻轉（➋），於是刨刀底板後部可重新貼平在工件上。
- 在待加工的表面上，施力均勻地推動本電動工具（➌）。

##

前方刨刀底板中的 V 形凹槽可讓您簡單快速地刨削工件邊緣。請根據您所需的刨寬，使用對應的 V 形凹槽。請將電刨刀的 V 形凹槽靠在工件邊緣上，然後將電刨刀平貼並沿著這個邊緣推進。

| 所使用的凹槽 | 尺寸 a（mm）
無 | 0–2,5
小 | 1,5–4,0
中 | 2,0–4,5
大 | 3,0–5,5

##

使用固定螺栓 (27) 將平行擋塊 (24) 安裝在電動工具上。請依照使用需求，以固定螺栓 (30) 將槽深擋塊 (31) 安裝在電動工具上。

鬆開防鬆螺母 (26)，請至刻度尺 (25) 上，將刨寬調整為所需值。將防鬆螺母 (26) 重新旋緊。

利用槽深擋塊 (31) 將電刨刀適當調整至所需的槽深。

重複地進行刨削程序，直到達到所需槽深為止。操作機器時施力點要放在電刨刀側邊上。