# مشخصات فنی

رنده |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 EB5 0..‎
ولتاژ نامی | V | 18
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 14000
عمق تراش | mm | ‎0–2,6‎
عمق دو راهه | mm | ‎0–9‎
حداکثر عرض رنده | mm | 82
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014‏B) | kg | ‎2,6–3,7‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 … +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V… ProCORE18V…
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.