# Nettoyage et entretien

- Retirez l’accu de l’appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d’entretien/de maintenance, changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Tenez toujours propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Assurez-vous de la bonne mobilité du patin de repos (32) et nettoyez‑le régulièrement.

Lorsque les charbons sont usés, l’outil électroportatif s’arrête automatiquement. L’outil électroportatif doit alors être envoyé pour réparation à un centre de service après-vente. Pour les adresses, voir la section « Service après-vente et conseil utilisateurs ».

## Changement de la courroie d’entraînement (voir figures Q–R)

Retirez la vis (8) et enlever le couvre-courroie (9). Enlevez la courroie d’entraînement (33) usagée.

Avant de monter une nouvelle courroie d’entraînement (33), nettoyez les deux poulies (34) et (35).

Positionnez la nouvelle courroie d’entraînement (33) d’abord autour de la petite poulie (35) puis enroulez la courroie (33) autour de la grande poulie (34) en la tournant manuellement.

Veillez à ce que la courroie d’entraînement (33) soit correctement positionnée dans les gorges longitudinales des poulies (34) et (35).

Remontez le couvre-courroie (9) et resserrez la vis (8).