# Χρήση των σετ μετατροπής

## Μετατροπή από HSS σε HM/TC

Με τον προσαρμογέα HM/TC μπορεί μια πλάνη εξοπλισμένη με μαχαίρια πλάνης HSS να μετατραπεί σε πλάνη με μαχαίρια πλάνης HM/TC.

- Ξεβιδώστε τις 3 βίδες στερέωσης (14) με το κλειδί Torx (13) και αφαιρέστε τη σιαγόνα σύσφιγξης (15).
- Σπρώξτε τον βραχίονα στήριξης (19) μαζί με το μαχαίρι της πλάνης (18) έξω από την κεφαλή των μαχαιριών (16) ή το αυλάκι οδηγό (17).
- Απομακρύνετε τις βίδες (20).
- Τοποθετήστε τον βραχίονα στήριξης (19) και τον προσαρμογέα (37) στην καλίμπρα ρύθμισης (22). Ο βραχίονας στήριξης (19) πρέπει να ασφαλίσει στο αυλάκι της καλίμπρας ρύθμισης (βλέπε εικόνα S).
- Σπρώξτε το μαχαίρι πλάνης HM/TC (23) πλάγια μέσα στον προσαρμογέα (37). Η λάμα στον προσαρμογέα (37) πρέπει εδώ να "πίανει" στο αυλάκι του μαχαιριού πλάνης HM/TC (βλέπε εικόνα S).
- Σφίξτε τις βίδες (20).
- Τοποθετήστε τον βραχίονα στήριξης (19) μαζί με τον προσαρμογέα (37) και το μαχαίρι πλάνης (18) στην κεφαλή των μαχαιριών (16) ή στο αυλάκι οδηγό (17).
- Τοποθετήστε τη σιαγόνα σύσφιγξης (15) και βιδώστε τις βίδες στερέωσης (14) χαλαρά.
- Το μαχαίρι της πλάνης πρέπει να τοποθετηθεί και να ευθυγραμμιστεί κεντραρισμένα στο πέλμα της πλάνης (11). Στη συνέχεια σφίξτε τις 3 βίδες στερέωσης (14) με το κλειδί Torx (13). Ακολουθήστε εδώ την αναφερόμενη πάνω στη σιαγόνα σύσφιγξης (15) σειρά σύσφιγξης (①②③).

## Μετατροπή από HM/TC σε HSS

Οι εξοπλισμένες με μαχαίρια πλάνης HM/TC πλάνες μπορούν να μετατραπούν σε πλάνες με μαχαίρια πλάνης HSS.

- Ξεβιδώστε τις 3 βίδες στερέωσης (14) με το κλειδί Torx (13) και αφαιρέστε τη σιαγόνα σύσφιγξης (15).
- Σπρώξτε τον βραχίονα στήριξης (19) μαζί με το μαχαίρι πλάνης (18) ή τον προσαρμογέα HM/TC (37) έξω από την κεφαλή των μαχαιριών (16).
- Απομακρύνετε τις βίδες (20).
- Συναρμολογήστε το συναρμολογημένο μαχαίρι πλάνης HSS βλέπε Συναρμολόγηση του μαχαιριού της πλάνης (βλέπε εικόνες E–F) και ευθυγραμμίστε το κεντραρισμένα στο πέλμα της πλάνης (11).
- Τοποθετήστε τη σιαγόνα σύσφιγξης (15) και σφίξτε τις 3 βίδες στερέωσης (14) με το κλειδί Torx (13). Ακολουθήστε εδώ την αναφερόμενη πάνω στη σιαγόνα σύσφιγξης (15) σειρά σύσφιγξης (①②③).