# 보수 정비 및 유지

- 전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세서리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

- 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

대팻날 보호장치 (32) 가 잘 움직이게 하고, 정기적으로 깨끗이 닦아 주십시오.

카본 브러시가 소모되면 전동공구의 전원이 저절로 꺼집니다. 유지보수를 위해 전동공구를 서비스 센터에 보내십시오("고객 서비스 및 사용 안내" 단락에 나온 주소 참조).

## 구동 벨트 교체하기(그림 Q–R 참조)

나사 (8) 를 돌려 빼낸 후 벨트 덮개 (9) 를 분리하십시오. 마모된 구동 벨트 (33) 를 제거하십시오.

새 구동 벨트 (33) 를 장착하기 전에 두 벨트 바퀴 (34) 및 (35) 을 닦으십시오.

새 구동 벨트 (33) 를 먼저 작은 벨트 바퀴 (35) 에 올렸다가 구동 벨트 (33) 를 누른 후 손으로 돌리면서 큰 벨트 바퀴 (34) 에 올리십시오.

구동 벨트 (33) 가 정확하게 벨트 바퀴 (34) 또는 (35) 의 길이 방향 홈에서 작동하는지 확인하십시오.

벨트 덮개 (9) 를 설치한 후 나사 (8) 를 조이십시오.