# Tehnični podatki

Skobeljnik |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nazivna napetost | V | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 14000
Globina skobljanja | mm | 0–2,6
Globina utora | mm | 0–9
Najv. širina skobljanja | mm | 82
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.