# Colocando em funcionamento

## Ajustar a profundidade de corte

Com botão giratório (2) é possível ajustar a profundidade do rebaixo de 0–2,6 mm mediante a escala de profundidade (1) (divisão da escala = 0,1 mm).

## Ligar e desligar

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para colocar em funcionamento a ferramenta elétrica, empurre primeiro a trava do interruptor (4) e pressionar em seguida o interruptor de ligar/desligar (5) e manter pressionado.

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (5).

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (5) não pode ser travado, tem de permanecer continuamente pressionado durante o funcionamento.