# Scelta della lama per pialletto

L’elettroutensile è equipaggiabile con diversi tipi di lame per pialletto.

Montando l’apposito adattatore (37) (accessorio), è possibile trasformare l’elettroutensile dalle lame per pialletto in HSS (18) alle lame per pialletto in HM/TC (23).

In caso di sostituzione della lama, sostituire sempre entrambe le lame per pialletto, poiché altrimenti lo sbilanciamento genererebbe vibrazioni, riducendo la durata dell’elettroutensile.