# Data teknis

Mesin ketam |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Tegangan nominal | V | 18
Kecepatan idleA) | min-1 | 14000
Kedalaman pengetaman | mm | 0–2,6
Kedalaman potongan | mm | 0–9
Lebar pengetaman maks. | mm | 82
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 … +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V… ProCORE 18V…
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Diukur pada suhu 20−25 °C dengan baterai GBA 18V 4.0Ah.

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.