# Wisselen van de HSS-schaafmessen

- Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak de schaafmessen niet aan de snijkanten beet. U kunt zich aan de scherpe snijkanten verwonden.

##

- Voor het vervangen van de schaafmessen draait u de meskop (16) tot de klembek (15) parallel met de schaafzool (11) staat.
- Draai de 3 bevestigingsschroeven (14) er met de T-greep-dopsleutel (13) uit en verwijder de klembek (15).
- Schuif de bevestigingsbeugel (19) samen met het schaafmes (18) uit de meskop (16) of de geleidingsgroef (17).
- Draai de meskop 180° en demonteer het 2e schaafmes.

Aanwijzing: Verwijder vóór het vervangen of slijpen van de schaafmessen de bevestigingsbeugel (19) door de bevestigingsschroef (20) los te draaien.

##

Met behulp van de slijpvoorziening (21) (accesoire) en een gangbare slijpsteen kunt u versleten of botte HSS-schaafmessen slijpen.

Plaats beide schaafmessen in de slijpvoorziening en klem deze met de vleugelschroef vast. Let erop dat beide schaafmessen er tot de aanslag ingeschoven zijn.

Beweeg de in de slijpvoorziening geplaatste schaafmessen gelijkmatig en met een lichte aandrukkracht over de slijpsteen.

Aanwijzing: De schaafmessen mogen maximaal 6 mm over een minimale breedte van 23 mm worden geslepen. Daarna moeten beide schaafmessen worden vervangen.

##

Voordat u nieuwe of geslepen schaafmessen opnieuw plaatst, reinigt u de meskop (16) en evt. het schaafmes (18) en de bevestigingsbeugel (19). Reinig schaafmessen met sterke harsafzettingen met spiritus of petroleum.

Aanwijzing: Nieuwe of geslepen schaafmessen moeten vóór de montage altijd worden afgesteld op de juiste hoogte-instelling.

Voor de hoogte-instelling van de schaafmessen dient de instelmal (22) (accessoire). Leg het schaafmes (18) en de bevestigingsbeugel (19) op de instelmal. Let erop dat de bevestigingsbeugel (19) in de daarvoor bestemde groef grijpt. Duw het schaafmes (18) tegen de aanslag en zet de bevestigingsbeugel (19) in deze positie vast met de bevestigingsschroef (20). Daardoor wordt automatisch de juiste hoogte-afstelling verkregen.

Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaafzool (11) gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens de 3 bevestigingsschroeven (14) met de T-greep-dopsleutel (13) vast. Houd daarbij de op de klembek (15) aangegeven volgorde voor vastdraaien (①②③) aan.

Aanwijzing: Controleer vóór ingebruikname of de bevestigingsschroeven (14) goed vastzitten. Draai de meskop (16) met de hand door en zorg ervoor dat de schaafmessen nergens langs schuren.