# Instrucţiuni de lucru

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

##

Sabotul de staţionare (32) permite depozitarea sculei electrice direct după procesul de lucru, fără pericolul de deteriorare a piesei de prelucrat sau a cuţitului de rindea. În timpul procesului de lucru, sabotul de staţionare (32) este basculat în sus, iar partea din spate a tălpii de rindea (11) este eliberată.

Observaţie: Sabot ul de staţionare (32) nu trebuie să fie demontat.

##

Reglaţi adâncimea de tăiere dorită şi puneţi scula electrică cu partea anterioară a tălpii de rindea mobilă (11) pe piesa de lucru.

- Porniţi scula electrică şi numai după aceasta conduceţi‑o asupra piesei prelucrate. În caz contrar există pericol de recul în situaţia în care dispozitivul de lucru se agaţă în piesa prelucrată.

Porniţi scula electrică şi conduceţi‑o cu avans uniform deasupra suprafeţei de prelucrat.

Pentru obţinerea unor suprafeţe de calitate superioară lucraţi numai cu avans redus şi exercitaţi apăsarea în partea mediană a tălpii de rindea.

În scopul prelucrării materialelor dure, ca de exemplu lemnul de esenţă tare cât şi atunci când intenţionaţi să folosiţi lăţimea maximă de trecere a rindelei, reglaţi numai o adâncime de tăiere redusă şi diminuaţi dacă este necesar avansul rindelei.

Un avans exagerat de mare scade calitatea suprafeţei prelucrate şi poate duce la înfundarea accelerată a orificiului de eliminare a aşchiilor.

Numai cuţitele de rindea ascuţite asigură o bună capacitate de tăiere şi menajează scula electrică.

Sabotul de staţionare integrat (32) permite continuarea procesului de rindeluire după întrerupere pe oricare dintre părţile piesei de prelucrat:

- Puneţi scula electrică cu sabotul de staţionare tras în jos, în punctul unde urmează a se continua prelucrarea piesei de lucru.
- Porniţi scula electrică.
- Transferaţi forţa de apăsare pe partea anterioară a tălpii de rindea şi a împingeţi lent scula electrică spre înainte (➊). Astfel, sabotul de staţionare este pivotat în sus (➋) astfel încât partea posterioară a tălpii de rindea să fie din nou coplanară cu piesa de prelucrat.
- Conduceţi cu avans uniform scula electrică peste suprafaţa de prelucrat (➌).

##

Canelurile în V din talpa de rindea anterioară permit faţetarea rapidă şi simplă a muchiilor piesei de prelucrat. Folosiţi canelura în V corespunzătoare lăţimii de faţetare dorite. Aşezaţi în acest scop rindeaua cu canelura în V pe muchia piesei de prelucrat şi conduceţi‑o de-a lungul acesteia.

| Canelura utilizată | Cota a (mm)
fără | 0–2,5
mică | 1,5–4,0
medie | 2,0–4,5
mare | 3,0–5,5

##

Montează limitatorul paralel (24) cu ajutorul şurubului de fixare (27) pe scula electrică. În funcţie de utilizare, montează limitatorul adâncimii de fălţuire (31) cu şurubul de fixare (30) la scula electrică.

Detensionează piuliţa de blocare (26) şi reglează lăţimea dorită a falţului pe scală (25). Strânge ferm la loc piuliţa de blocare (26).

Reglează adâncimea dorită a falţului cu ajutorul limitatorului adâncimii de fălţuire (31).

Execută de mai multe ori operaţiunea de rindeluire, până când este atinsă adâncimea de fălţuire dorită. Condu rindeaua exercitând asupra acesteia o forţă de apăsare din lateral.