# Teknik veriler

Planya |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Anma gerilimi | V | 18
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 14000
Kesme derinliği | mm | 0–2,6
Oluk derinliği | mm | 0–9
Maks. planya genişliği | mm | 82
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) | kg | 2,6–3,7
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.