# Wisselen van de HM/TC-schaafmessen

- Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak de schaafmessen niet aan de snijkanten beet. U kunt zich aan de scherpe snijkanten verwonden.

Gebruik uitsluitend originele Bosch HM/TC-schaafmessen.

De schaafmessen van hardmetaal (HM/TC) hebben 2 snijkanten en deze kunnen allebei worden gebruikt. Als beide snijkanten bot zijn, moeten de schaafmessen (23) worden gewisseld. Het HM/TC-schaafmes mag niet worden geslepen.

## Schaafmes demonteren (zie afbeeldingen G–H)

- Voor het omkeren of vervangen van de schaafmessen draait u de meskop (16) tot de klembek (15) parallel met de schaafzool (11) staat.
- Draai de 3 bevestigingsschroeven (14) met de Torx-sleutel (13) ca. 1–2 slagen los. De klembek (15) hoeft niet te worden weggenomen.
- Draai de meskop een beetje en schuif met een stuk hout het schaafmes (23) opzij uit de meskop (16).
- Draai de meskop 180° en demonteer het 2e schaafmes.

## Schaafmes monteren (zie afbeeldingen I–J)

Door de geleidingsgroef van het schaafmes wordt bij het vervangen of omkeren altijd een gelijkmatige hoogte-instelling gewaarborgd.

Reinig indien nodig de meszitting in de meskop (16) en het schaafmes (23).

Let er bij de montage van het schaafmes op dat dit correct in de opnamegeleiding van de meskop (16) zit.

Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaafzool (11) gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens de 3 bevestigingsschroeven (14) met de Torx-sleutel (13) vast. Houd daarbij de op de klembek (15) aangegeven volgorde voor vastdraaien (①②③) aan.

Aanwijzing: Controleer vóór ingebruikname of de bevestigingsschroeven (14) goed vastzitten. Draai de meskop (16) met de hand door en zorg ervoor dat de schaafmessen nergens langs schuren.