# Dados técnicos

Plaina |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Tensão nominal | V | 18
Nº de rotações em vazioA) | rpm | 14000
Profundidade de corte | mm | 0–2,6
Profundidade do rebaixo | mm | 0–9
máx. largura da plaina | mm | 82
Peso conforme ‌EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  depende da bateria utilizada

C)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.