# Αλλαγή των μαχαιριών πλάνης HM/TC

- Προσοχή κατά την αλλαγή των μαχαιριών της πλάνης. Μην πιάσετε τα μαχαίρια της πλάνης από τις ακμές κοπής. Μπορεί να τραυματιστείτε στις κοφτερές ακμές κοπής.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια Bosch μαχαίρια πλάνης HM/TC.

Τα μαχαίρια πλάνης από σκληρομέταλλο (HM/TC) έχουν 2 κόψεις και μπορούν να γυρίσουν. Όταν και οι δύο ακμές κοπής είναι στομωμένες, πρέπει να αλλάξουν τα μαχαίρια της πλάνης (23). Το μαχαίρι πλάνης HM/TC δεν επιτρέπεται να ξανατροχιστεί.

## Αποσυναρμολόγηση του μαχαιριού της πλάνης (βλέπε εικόνες G–H)

- Για την ανατροφή ή την αντικατάσταση των μαχαιριών της πλάνης γυρίστε την κεφαλή των μαχαιριών (16), μέχρι η σιαγόνα σύσφιγξης (15) είναι παράλληλη με το πέλμα της πλάνης (11).
- Λύστε τις 3 βίδες στερέωσης (14) με το κλειδί Torx (13) περίπου 1-2 περιστροφές. Η σιαγόνα σύσφιγξης (15) δεν πρέπει να αφαιρεθεί.
- Γυρίστε λίγο την κεφαλή των μαχαιριών και σπρώξτε με ένα κομμάτι ξύλο το μαχαίρι της πλάνης (23) στα πλάγια έξω από την κεφαλή των μαχαιριών (16).
- Γυρίστε την κεφαλή των μαχαιριών κατά 180° και αποσυναρμολογήστε το 2ο μαχαίρι πλάνης.

## Συναρμολόγηση του μαχαιριού της πλάνης (βλέπε εικόνες I–J)

Χάρη στο αυλάκι οδηγό του μαχαιριού της πλάνης κατά την αλλαγή ή την αναστροφή του εξασφαλίζεται πάντοτε μια ομοιόμορφη ρύθμιση ύψους.

Όταν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την έδρα του μαχαιριού στην κεφαλή των μαχαιριών (16) και το μαχαίρι της πλάνης (23).

Κατά την τοποθέτηση του μαχαιριού της πλάνης προσέξτε, να εδράζεται το μαχαίρι άψογα στον οδηγό υποδοχής της κεφαλής των μαχαιριών (16).

Το μαχαίρι της πλάνης πρέπει να τοποθετηθεί και να ευθυγραμμιστεί κεντραρισμένα στο πέλμα της πλάνης (11). Στη συνέχεια σφίξτε τις 3 βίδες στερέωσης (14) με το κλειδί Torx (13). Ακολουθήστε εδώ την αναφερόμενη πάνω στη σιαγόνα σύσφιγξης (15) σειρά σύσφιγξης (①②③).

Υπόδειξη: Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε τη σταθερή προσαρμογή των βιδών στερέωσης (14). Γυρίστε την κεφαλή των μαχαιριών (16) με το χέρι και βεβαιωθείτε, ότι τα μαχαίρια της πλάνης δεν ακουμπούν πουθενά.