# Caractéristiques techniques

Rabot |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Tension nominale | V | 18
Régime à videA) | tr/min | 14 000
Profondeur de passe | mm | 0–2,6
Profondeur de feuillure | mm | 0–9
Largeur de rabotage maxi | mm | 82
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Accus recommandés |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.