# Användning av ombyggnadssatser

## Ombyggnad från HSS till HM/TC

Med HM/TC-adaptern kan en hyvel med HSS-hyvelkniv byggas om till en hyvel med HM/TC-hyvelkniv.

- Skruva ut de 3 fästskruven (14) med torxnyckeln (13) och ta av klämbacken (15).
- Skjut ut hållbygeln (19) tillsammans med hyvelkniven (18) ur knivhuvudet (16) resp. styrspåret (17).
- Ta bort skruvarna (20).
- Sätt hållbygeln (19) och adaptern (37) i inställningsmallen (22). Hållbygeln (19) måste snäppa fast i spåret på inställningsmallen (se bild S).
- Skjut in HM/TC-hyvelkniven (23) i sidan på adaptern (37). Listen på adaptern (37) måste gripa in i spåret på HM/TC-hyvelkniven (se bild S).
- Dra åt skruvarna (20).
- Sätt hållbygeln (19) tillsammans med adaptern (37) och hyvelkniven (18) i knivhuvudet (16) resp. styrspåret (17).
- Sätt på klämbacken (15) och skruva in fästskruvarna (14) löst.
- Hyvelkniven måste monteras och riktas in centrerad mot hyvelsulan (11). Dra därefter åt de 3 fästskruvarna (14) med torxnyckeln (13). Håll åtdragningsföljden (①②③) som anges på klämbacken (15).

## Ombyggnad från HM/TC till HSS

Hyvlar med HM/TC-hyvelknivar kan byggas om till HSS-hyvelknivar.

- Skruva ut de 3 fästskruven (14) med torxnyckeln (13) och ta av klämbacken (15).
- Skjut hållbygeln (19) tillsammans med hyvelkniven (18) resp. med HM/TC-adaptern (37) ur knivhuvudet (16).
- Ta bort skruvarna (20).
- Montera den sammansatta HSS-hyvelkniven se Montera hyvelkniven (se bilder E–F) och rikta in den centrerat mot hyvelsulan (11).
- Sätt på klämbacken (15) och dra åt de 3 fästskruvarna (14) med torxnyckeln (13). Håll åtdragningsföljden (①②③) som anges på klämbacken (15).