# Összeszerelés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kap‌csoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

A gyalukés kiválasztása
A HSS-gyalukés kicserélése
A HM/TC-gyalukések kicserélése
Az átalakító készletek használata
Por- és forgácselszívás