# Damm-/spånutsugning

Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, speciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling (kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.

- Använd om möjligt en för materialet lämplig dammutsugning.
- Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
- Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat material.

- Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan lätt självantändas.

Rengör spånutkastet (3) regelbundet. För att rengöra ett igensatt spånutkast ska lämpligt verktyg användas, som t.ex. en träbit eller tryckluft etc.

- Stick inte in handen i spånutmatningen. Du kan skada dig på roterande delar.

För att garantera ett optimalt utsug ska ett externt utsug eller en damm-/spånpåse användas.

##

Vid spånutkastet kan en utsugsslang (Ø 35 mm) (28) (tillbehör) anslutas på båda sidor.

Anslut utsugsslangen (28) till en dammsugare (tillbehör). En översikt över anslutning till olika dammsugare finns i slutet av denna bruksanvisning.

Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska bearbetas.

Använd en specialsug för att suga hälsovådligt och cancerframkallande eller torrt damm.

##

Vid mindre arbeten kan du ansluta en damm-/spånpåse (tillbehör) (29). Sätt fast dammpåsens stuts i spånutkastet (3). Töm damm-/spånpåsen (29) i god tid så att dammutsuget förblir optimalt.

##

Med omställningsreglaget (10) kan spånutmatningen (3) ställas till höger eller vänster. Tryck alltid omställningsreglaget (10) till ändläge tills det snäpper fast. Vald spånutkastriktning visas med en pil på omställningsreglaget (10).