# Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1) | Spåndjupskala
(2) | Reglage för spåndjupsinställning (isolerad greppyta)
(3) | Spånutkast (valfritt höger/vänster)
(4) | Startspärr för på-/av-strömbrytare
(5) | På-/av-strömbrytare
(6) | BatteriA)
(7) | BatteriupplåsningsknappA)
(8) | Skruv för remkåpa
(9) | Remkåpa
(10) | Omställningsreglage för spånutkastets riktning
(11) | Hyvelsula
(12) | V-spår
(13) | Hylsnyckel/torxnyckel med T-handtag
(14) | Fästskruv för tving
(15) | Tving
(16) | Knivhuvud
(17) | Styrspår för hyvelkniv
(18) | HSS-hyvelkniv
(19) | HSS-hyvelkniv hållarbygel
(20) | Infästningsskruv för HSS-hyvelkniv hållarbygel
(21) | Slipningsanordning för HSS-hyvelkniv
(22) | Inställningsmall för HSS-hyvelkniv
(23) | HM/TC-knivA)
(24) | Parallellanslag
(25) | Skala för falsbredd
(26) | Låsmutter för inställning av falsbredd
(27) | Fästskruv för parallellanslag
(28) | Utsugsslang (∅ 35 mm)A)
(29) | Damm-/spånpåseA)
(30) | Fästskruv för falsdjupanslagA)
(31) | FalsdjupanslagA)
(32) | Stativ
(33) | Drivrem
(34) | Stort remhjul
(35) | Litet remhjul
(36) | Handtag (isolerad greppyta)
(37) | Adapter för ombyggnad från HSS- till TC-hyvelknivA)
(38) | Batteristatusindikator på elverktyget

A)

  I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ‌ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.