# Tekniset tiedot

Höylä |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nimellinen jännite | V | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 14 000
Lastuamissyvyys | mm | 0–2,6
Huultosyvyys | mm | 0–9
Suurin höyläysleveys | mm | 82
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 2,6–3,7
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20…+50
Suositellut akut |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 4.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.