# การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่น‌ที่‌ได้จาก‌วัสดุ เช่น เคลือบผิว‌ที่มี‌สาร‌ตะกั่ว ไม้‌บาง‌ประเภท แร่ธาตุ และ‌โลหะ อาจ‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
ฝุ่น‌บาง‌ประเภท เช่น ฝุ่น‌ไม้โอ๊ก หรือ‌ไม้บีช นับเป็น‌สาร‌ที่‌ทำให้‌เกิด‌มะเร็ง โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌เมื่อ‌ผสมกับ‌สาร‌เติมแต่ง‌เพื่อ‌บำบัด‌ไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์‌รักษา‌เนื้อไม้) สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- ใช้‌ระบบ‌ดูดฝุ่น‌ออก‌ที่‌เหมาะสม‌กับ‌ประเภท‌วัสดุ มาก‌เท่าที่‌จะ‌ทำได้
- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌สำคัญ‌อื่นๆ ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงาน ที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

- ป้องกัน‌การสะสม‌ของ‌ฝุ่น‌ใน‌สถานที่‌ทำงาน ฝุ่น‌สามารถ‌ลุกไหม้‌อย่าง‌ง่ายดาย

ทำความสะอาดช่องพ่นขี้กบออก (3) เป็นประจำ สำหรับการทำความสะอาดช่องพ่นขี้กบออกที่อุดตัน ให้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ต. ย. เช่น แท่งไม้ อากาศอัด และอื่นๆ

- อย่ายื่นมือเข้าไปในช่องพ่นขี้กบออก ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่หมุนอยู่

ใช้เครื่องดูดฝุ่นภายนอกหรือถุงเก็บผง/ขี้กบทุกครั้ง เพื่อจะได้ดูดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

##

ท่อดูด (Ø 35 มม.) (28) (อุปกรณ์เสริม) สามารถเสียบเข้ากับช่องปล่อยขี้เลื่อยได้ทั้งสองด้าน

เชื่อมต่อท่อดูด (28) เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) คุณสามารถดูภาพรวมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่นต่างๆ ได้ที่ส่วนท้ายของคู่มือการใช้งานฉบับนี้

เครื่อง‌ดูดฝุ่นต้องเหมาะสำหรับชิ้นงานที่นำมาไส

ในกรณีที่‌ดูดฝุ่น‌ที่เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ‌อย่างยิ่ง ฝุ่นที่‌อาจ‌ก่อ‌ให้เกิด‌มะเร็ง หรือฝุ่นแห้ง ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

##

สำหรับการดำเนินงานเล็กน้อย คุณสามารถเชื่อมต่อถุงเก็บผง/ขี้เลื่อย (อุปกรณ์เสริม) (29) ได้ สวมข้อต่อถุงเก็บฝุ่นเข้าไปในช่องปล่อยขี้เลื่อย (3) อย่างแน่นหนา ถ่ายถุงเก็บผง/ขี้เลื่อย (29) ออกอย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

##

สามารถคันโยก (10) ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกทิศทางการพ่นขี้กบออก (3) ดันคันโยก (10) ไปจนถึงตำแหน่งสุดเสมอ ลูกศรที่คันโยกแสดงสัญลักษณ์ทิศทางการพ่นขี้กบ (10)