# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Escala da espessura da apara
(2) | Botão giratório para o ajuste da profundidade do rebaixo (superfície isolada)
(3) | Expulsão de aparas (opcionalmente na esquerda/direita)
(4) | Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
(5) | Interruptor de ligar/desligar
(6) | BateriaA)
(7) | Tecla de desbloqueio da bateriaA)
(8) | Parafuso da cobertura da correia
(9) | Cobertura da correia
(10) | Alavanca de conversão para sentido de expulsão das aparas
(11) | Sola da plaina
(12) | Ranhuras em V
(13) | Chave de caixa de punho em T/chave Torx
(14) | Parafuso de fixação para mordente de aperto
(15) | Mordente de aperto
(16) | Ponta da lâmina
(17) | Ranhura de guia para lâmina de aplainar
(18) | Lâmina de aplainar HSS
(19) | Arco de suporte da lâmina de aplainar HSS
(20) | Parafuso de fixação para arco de suporte da lâmina de aplainar HSS
(21) | Dispositivo de afiar para lâmina de aplainar HSS
(22) | Calibre de regulação para lâmina de aplainar HSS
(23) | Lâmina de aplainar HM/TCA)
(24) | Guia paralela
(25) | Escala para a largura do entalhe
(26) | Porca de fixação para o ajuste da largura do entalhe
(27) | Parafuso de fixação para guia paralela
(28) | Mangueira de aspiração (∅ 35 mm)A)
(29) | Saco de pó/de aparasA)
(30) | Parafuso de fixação para limitador da profundidade de rebaixoA)
(31) | Limitador da profundidade de rebaixoA)
(32) | Patim de descanso
(33) | Correia de acionamento
(34) | Roda grande da correia
(35) | Roda pequena da correia
(36) | Punho (superfície do punho isolada)
(37) | Adaptador para a conversão de lâmina de aplainar HSS para TCA)
(38) | Indicador do nível de carga da bateria na ferramenta elétrica

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.