# Dane techniczne

Strug |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Napięcie znamionowe | V | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 14000
Głębokość strugania | mm | 0–2,6
Głębokość wręgowania | mm | 0–9
Maks. szerokość strugania | mm | 82
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.