# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na elektronarzędziu

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na elektronarzędziu sygnalizuje przy włączonym elektronarzędziu pozostałą do dyspozycji rezerwę energii akumulatora lub przeciążenie elektronarzędzia.

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 60–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 30–60%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 5–30%
Światło migające, 1 zielona dioda | 0–5%

Dioda LED | Znaczenie
--- | ---
Światło migające 3 × | Zadziałał wyłącznik przeciążeniowy
Światło migające, środkowa dioda LED | Temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur i/lub nastąpiła aktywacja wyłącznika termicznego elektronarzędzia