# Mise en marche

## Réglage de la profondeur de passe

Le bouton rotatif (2) permet de régler la profondeur de passe en continu de 0–2,6 mm à l’aide de l’échelle graduée (1) (1 graduation = 0,1 mm).

## Mise en marche/arrêt

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour démarrer l’outil électroportatif, actionnez d’abord l’interrupteur de déverrouillage (4) et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (5) en le maintenant enfoncé.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (5).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (5). Il faut le maintenir constamment enfoncé pendant l’utilisation de l’outil électroportatif.