# Použití sad pro přestavbu

## Přestavba z HSS na HM/TC

S adaptérem HM/TC lze hoblík vybavený hoblovacími noži HSS přestavit na hoblovací nože HM/TC.

- Vyšroubujte 3 upevňovací šrouby (14) klíčem Torx (13) a sejměte upínací čelist (15).
- Vytáhněte přídržný oblouk (19) společně s hoblovacím nožem (18) z nožové hlavy (16), resp. vodicí drážky (17).
- Odstraňte šrouby (20).
- Nasaďte přídržný oblouk (19) a adaptér (37) do nastavovací měrky (22). Přídržný oblouk (19) musí zaskočit do drážky v nastavovací měrce (viz obrázek S).
- Zasuňte hoblovací nůž HM/TC (23) ze strany do adaptéru (37). Lišta v adaptéru (37) musí přitom zaskočit do drážky na hoblovacím noži HM/TC (viz obrázek S).
- Utáhněte šrouby (20).
- Nasaďte přídržný oblouk (19) společně s adaptérem (37) a hoblovacím nožem (18) do nožové hlavy (16), resp. do vodicí drážky (17).
- Nasaďte upínací čelist (15) a mírně utáhněte upevňovací šrouby (14).
- Hoblovací nůž musí být namontovaný a vyrovnaný vystředěně vůči plazu hoblíku (11). Poté utáhněte 3 upevňovací šrouby (14) klíčem Torx (13). Dodržujte přitom pořadí utahování (①②③) uvedené na upínací čelisti (15).

## Přestavba z HM/TC na HSS

Hoblík vybavený hoblovacími noži HM/TC lze přestavit na hoblovací nože HSS.

- Vyšroubujte 3 upevňovací šrouby (14) klíčem Torx (13) a sejměte upínací čelist (15).
- Vytáhněte přídržný oblouk (19) společně s hoblovacím nožem (18), resp. adaptérem HM/TC (37) z nožové hlavy (16).
- Odstraňte šrouby (20).
- Namontujte smontovaný hoblovací nůž HSS viz Montáž hoblovacích nožů (viz obrázky E–F) a vyrovnejte ho vystředěně vůči plazu hoblíku (11).
- Nasaďte upínací čelist (15) a utáhněte 3 upevňovací šrouby (14) klíčem Torx (13). Dodržujte přitom pořadí utahování (①②③) uvedené na upínací čelisti (15).