# 更换高速钢（HSS）刨刀

- 更换刨刀时要小心。切勿握住刨刀的切割刃。您可能会被锋利的刀刃割伤。

##

- 更换刨刀时，请转动刀头(16)，直至夹紧钳口(15)与电刨底板(11)平行。
- 用T型手柄套筒扳手(13)旋出3个固定螺栓(14)，取下夹紧钳口(15)。
- 将固定架(19)连同刨刀(18)从刀头(16)或导槽(17)中推出。
- 将刀头旋转180°，拆下第2个刨刀。

提示：更换或修磨刨刀前，请松开固定螺栓(20)，拆下固定架(19)。

##

使用刃磨装置(21)（附件）和市售磨石可以修磨磨损或钝化的HSS刨刀。

把两把刨刀安装在刃磨装置上，并使用翼形螺栓固定好刨刀。务必把两把刨刀推到极限位置。

在磨石上均匀地来回移动安装在刃磨装置上的刨刀，刃磨时必须轻轻施压。

提示：最多仅允许将刨刀磨掉6毫米，磨至最小宽度23毫米。如果刨刀宽度不足，必须同时更换两把刨刀。

##

再次装入新刨刀或修磨后的刨刀前，请清洁刀头(16)，并在必要时清洁刨刀(18)和固定架(19)。如果刨刀上沾满树脂，得使用酒精或石油清洗。

提示：安装前，必须将新刨刀或修磨后的刨刀校准到正确的高度。

调整规(22)（附件）用于调整刨刀的高度。将刨刀(18)和固定架(19)放到调整规上。注意，将固定架(19)卡入规定的凹槽内。按压刨刀(18)到极限位置，用固定螺栓(20)将固定架(19)固定在该位置上。此时刨刀已经被调整到正确的高度上了。

刨刀必须对着电刨底板居中(11)安装和对齐。接着用T型手柄套筒扳手(13)拧紧3个固定螺栓(14)。请遵守夹紧钳口(15)上规定的拧紧顺序（①②③）。

提示：投入使用前，检查固定螺栓(14)是否已拧紧。用手转动刀头(16)并确保刨刀不擦碰到任何东西。