# Aku laetusseisundi näidik elektrilisel tööriistal

Aku laetuse taseme näidik näitab sisselülitatud elektrilise tööriista korral aku veel kasutada olevat mahtuvust või ülekoormust.

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 60–100%
Pidev tuli 2 × roheline | 30–60%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–30%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%

LED | Tähendus
--- | ---
Vilkuv valgus 3 × | Rakendus ülekoormuskaitse
Keskmise LED-i vilkuv valgus | Aku temperatuur on väljaspool töötemperatuuripiirkonda ja/või rakendus elektrilise tööriista temperatuurikaitse