# Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Giữ gá đỡ (32) sạch và vệ sinh thường xuyên.

Khi chổi than đã mòn hết, máy tự tắt. Dụng cụ điện phải được gửi đến bộ phận dịch vụ khách hàng để bảo dưỡng, địa chỉ xem ở mục "Dịch vụ khách hàng và tư vấn sử dụng".

## Thay dây đai truyền động (xem Hình Q–R)

Mở vít (8) và nhấc nắp dây đai (9) ra. Tháo dây đai truyền động bị mòn (33).

Trước khi lắp dây đai truyền động mới (33), làm sạch cả hai bánh xe (34) và (35).

Trước tiên, lắp dây đai truyền động (33) vào bánh xe nhỏ (35) và sau đó ấn dây đai truyền động (33) vào bánh xe lớn bằng cách dùng tay xoay tròn (34).

Lưu ý sao cho dây đai truyền động (33) chạy chính xác vào rãnh dọc của bánh xe (34) hoặc (35).

Lắp nắp dây đai (9) và xiết chặt vít (8).