# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Échelle graduée de profondeur de passe
(2) | Bouton de réglage de profondeur de passe (surface de préhension isolante)
(3) | Éjecteur de copeaux (à droite ou à gauche au choix)
(4) | Verrouillage d’enclenchement de ‌l’interrupteur Marche/Arrêt
(5) | Interrupteur Marche/Arrêt
(6) | AccuA)
(7) | Bouton de déverrouillage d’accuA)
(8) | Vis de couvre-courroie
(9) | Couvre-courroie
(10) | Levier de sélection du côté d’éjection des copeaux
(11) | Semelle de rabot
(12) | Rainures en V
(13) | Clé à douille à poignée en T / clé Torx
(14) | Vis de fixation du mors de serrage
(15) | Mors de serrage
(16) | Tête porte-fer
(17) | Rainure de guidage de fer de rabot
(18) | Fer de rabot HSS
(19) | Étrier de maintien de fer de rabot HSS
(20) | Vis de fixation de l’étrier de maintien de fer de rabot HSS
(21) | Dispositif d’affûtage de fer de rabot HSS
(22) | Calibre de réglage de fer de rabot HSS
(23) | Fer de rabot au carbure (HM/TC)A)
(24) | Butée parallèle
(25) | Échelle graduée pour réglage de la largeur de feuillure
(26) | Écrou de blocage pour réglage de la largeur de feuillure
(27) | Vis de fixation de la butée parallèle
(28) | Flexible d’aspiration (∅ 35 mm)A)
(29) | Sac à poussières/à copeauxA)
(30) | Vis de fixation de butée de profondeur de feuillurageA)
(31) | Butée de profondeur de feuillurageA)
(32) | Patin de repos
(33) | Courroie d’entraînement
(34) | Grande poulie
(35) | Petite poulie
(36) | Poignée (surface de préhension isolée)
(37) | Adaptateur pour remplacement des fers HSS par des fers au carbureA)
(38) | Indicateur d’état de charge sur l’outil électroportatif

A)

  Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l’ensemble des accessoires dans notre gamme d’accessoires.