# Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

- İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Park konumu parçasını (32) serbest bırakın ve düzenli olarak temizleyin.

Kömür tükendiğinde elektrikli el aleti kendiliğinden kapanır. Bu durumda elektrikli el aleti bakım için müşteri servisine gönderilmelidir, adresler için "Müşteri hizmetleri ve uygulama danışmanlığı" bölümüne bakın.

## Tahrik kayışının değiştirilmesi (bkz. Resimler Q–R)

Vidayı (8) sökün ve kayış kapağını (9) çıkarın. Aşınmış tahrik kayışını (33) çıkarın.

Yeni tahrik kayışını (33) monte etmeden önce her iki kayış çarkını ((34) ve (35)) temizleyin.

Yeni tahrik kayışını (33) önce küçük kayış çarkına (35) yerleştirin ve ardından tahrik kayışını (33) elle çevirirken büyük kayış çarkına (34) takın.

Tahrik kayışının (33) tam olarak kayış çarklarındaki ((34) ve (35)) uzunlamasına yarıklarda hareket etmesine dikkat edin.

Kayış kapağını (9) yerleştirin ve vidayı (8) sıkın.