# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Globinska skala skobljanja
(2) | Vrtljivi gumb za globinsko nastavitev skobljanja (izolirana oprijemalna površina)
(3) | Izmet odrezkov (po izbiri desno/levo)
(4) | Zaklep stikala za vklop/izklop
(5) | Stikalo za vklop/izklop
(6) | Akumulatorska baterijaA)
(7) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterijeA)
(8) | Vijak pokrova jermena
(9) | Pokrov jermena
(10) | Prestavni vzvod za smer izmeta ostružkov
(11) | Podstavek skobeljnika
(12) | V-utori
(13) | Natični ključ s T-ročajem/ključ za nastavke Torx
(14) | Pritrdilni vijak za vpenjalno čeljust
(15) | Vpenjalna čeljust
(16) | Glava noža
(17) | Vodilni utor za skobeljni nož
(18) | Skobeljni nož iz hitroreznega jekla
(19) | Držalo skobeljnega noža iz hitroreznega jekla
(20) | Pritrdilni vijak za držalo skobeljnega noža iz hitroreznega jekla
(21) | Priprava za ostrenje skobeljnega noža iz hitroreznega jekla
(22) | Nastavitveno merilo za skobeljni nož iz hitroreznega jekla
(23) | Skobeljni nož iz karbidne trdine/volframovega karbidaA)
(24) | Vzporedno vodilo
(25) | Skala za širine utora
(26) | Pritrdilna matica za nastavitev širine utora
(27) | Pritrdilni vijak za vzporedno vodilo
(28) | Cev za odsesavanje (∅ 35 mm)A)
(29) | Vreča za prah/ostružkeA)
(30) | Pritrdilni vijak omejevalnika globine utoraA)
(31) | Omejevalnik globine utoraA)
(32) | Odlagalni nastavek
(33) | Pogonski jermen
(34) | Veliko jermensko kolo
(35) | Majhno jermensko kolo
(36) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(37) | Adapter za predelavo skobeljnega noža iz hitroreznega jekla na skobeljni nož iz volframovega karbidaA)
(38) | Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na električnem orodju

A)

  Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.