# การใช้ชุดดัดแปลง

## การเปลี่ยนจาก HSS เป็น TC

กบไฟฟ้าที่มีใบมีด HSS จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นใบมีด HM/TC ได้เมื่อใช้อุปกรณ์ดัดแปลง HM/TC

- คลายสกรูยึด (14) สามตัวด้วยประแจ Torx (13) และถอดก้ามหนีบ (15) ออก
- เลื่อนแผ่นยึดใบมีด (19) พร้อมใบมีด (18) ออกจากดรัมใบมีด (16) หรือร่องนำ (17)
- ถอดสกรู (20) ออก
- ใส่แผ่นยึดใบมีด (19) และอุปกรณ์ดัดแปลง (37) เข้าในฐานปรับใบมีด (22) แผ่นยึดใบมีด (19) ต้องขบเข้าในร่องที่ฐานปรับใบมีด (ดูภาพประกอบ S)
- เลื่อนใบมีด (23) จากทางด้านข้างเข้าในอุปกรณ์ดัดแปลง (37)แถบที่อุปกรณ์ดัดแปลง (37) ต้องเกี่ยวเข้าในร่องที่ใบมีด HM/TC (ดูภาพประกอบ S)
- ขันสกรู (20) เข้าให้แน่น
- ใส่แผ่นยึดใบมีด (19) พร้อมอุปกรณ์ดัดแปลง (37) และใบมีด (18) เข้าในดรัมใบมีด (16) หรือเข้าในร่องนำใบมีด (17)
- ใส่ก้ามหนีบ (15) กลับเข้าที่ และขันสกรูยึด (14) เข้าอย่างหลวมๆ
- ต้องประกอบและจัดแนวใบมีดให้อยู่กึ่งกลางตรงกับแผ่นฐานกบไฟฟ้า (11) จากนั้นจึงขันสกรูยึด (14) สามตัวด้วยประแจ Torx (13) เข้าให้แน่น โดยเอาใจใส่ให้การขันเป็นไปตามลำดับ (①②③) ตามที่ระบุไว้บนก้ามหนีบ (15)

## การดัดแปลงจาก HM/TC เป็น HSS

กบไฟฟ้าที่มีใบมีด HM/TC สามารถเปลี่ยนมาใช้ใบมีด HSS ได้

- คลายสกรูยึด (14) สามตัวด้วยประแจ Torx (13) และถอดก้ามหนีบ (15) ออก
- เลื่อนแผ่นยึดใบมีด (19) พร้อมใบมีด (18) หรืออุปกรณ์ดัดแปลง HM/TC (37) ออกจากดรัมใบมีด (16)
- ถอดสกรู (20) ออก
- ติดตั้งใบมีด HSS ที่ประกอบแล้ว ดู การติดตั้งใบมีดไส (ดูภาพประกอบ E–F) และจัดแนวใบมีดให้อยู่กึ่งกลางตรงกับแผ่นฐานกบไฟฟ้า (11)
- ใส่ก้ามหนีบ (15) กลับเข้าที่ และขันสกรูยึด (14) สามตัวด้วยประแจ Torx (13) เข้าให้แน่นโดยเอาใจใส่ให้การขันเป็นไปตามลำดับ (①②③) ตามที่ระบุไว้บนก้ามหนีบ (15)