# Uvedení do provozu

## Nastavení hloubky úběru

Pomocí otočného knoflíku (2) lze plynule nastavit hloubku úběru 0–2,6 mm na stupnici hloubky úběru (1) (dílek na stupnici = 0,1 mm).

## Zapnutí a vypnutí

- Zajistěte, abyste mohli ovládat spínač, aniž byste pustili rukojeť.

Pro zapnutí elektrického nářadí nejprve stiskněte blokování zapnutí (4) a poté stiskněte vypínač (5) a držte ho stisknutý.

Pro vypnutí elektrického nářadí vypínač (5) uvolněte.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze vypínač (5) zaaretovat, nýbrž musí být během provozu neustále stisknutý.