# Vedlikehold og rengjøring

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring. Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

- Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsslissene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.

Sørg for at parkeringsskoen (32) er bevegelig, og rengjør den regelmessig.

Elektroverktøyet slås automatisk av hvis kullbørster er slitt. Elektroverktøyet må sendes kundeservice for vedlikehold. Adresser, se avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning".

## Skifte drivrem (se bilde Q–R)

Skru ut skruen (8), og ta av remdekselet (9). Ta av den slitte drivremmen (33).

Rengjør begge remskivene (34) og (35) før ny drivrem (33) monteres.

Legg den nye drivremmen (33) først på den lille remskiven (35), og trykk deretter drivremmen (33) på den store remskiven (34) mens du dreier for hånd.

Pass på at drivremmen (33) går nøyaktig i de langsgående rillene til remskivene (34) hhv. (35).

Sett på remdekselet (9), og stram skruen (8).