# Bắt Đầu Vận Hành

## Điều Chỉnh Độ Sâu bào

Với núm xoay (2), có thể điều chỉnh độ sâu bào từ 0–2,6 mm nhờ thước tỷ lệ độ sâu bào (1) (vạch thước = 0,1 mm).

## Bật/tắt

- Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn khóa an toàn (4) và sau đó nhấn công tắc tắt/mở và nhấn giữ (5).

Để tắt dụng cụ điện, hãy nhả công tắc Tắt/Mở (5).

Lưu ý: Vì lý do an toàn, không thể mở khóa công tắc Tắt/Mở (5), mà phải luôn bấm giữ trong khi vận hành dụng cụ.