# Utilização de conjuntos de conversão

## Conversão de HSS para HM/TC

Com o adaptador HM/TC uma plaina equipada com lâminas da plaina HSS pode ser convertida para lâminas da plaina HM/TC.

- Desaperte os 3 parafusos de fixação (14) com a chave Torx (13) e retire o mordente de aperto (15).
- Retire a fixação da lâmina da plaina (19) juntamente com a lâmina da plaina (18) do porta-lâmina (16) ou da ranhura guia (17).
- Retire os parafusos (20).
- Coloque a fixação (19) e o adaptador (37) no calibre de ajuste (22). A fixação (19) tem de engatar na ranhura do calibre de ajuste (ver figura S).
- Insira a lâmina da plaina HM/TC (23) lateralmente no adaptador (37). A barra do adaptador (37) tem de engatar na ranhura da lâmina da plaina HM/TC (ver figura S).
- Aperte os parafusos (20).
- Coloque a fixação (19) juntamente com o adaptador (37) e a lâmina da plaina (18) no porta-lâmina (16) ou na ranhura guia (17).
- Coloque o mordente (15) e aperte ligeiramente os parafusos de fixação (14).
- A lâmina da plaina deve ser montada centralizada e alinhada com a base da plaina (11). A seguir aperte os 3 parafusos de fixação (14) com a chave Torx (13). Siga a sequência de aperto indicada no mordente de aperto (15) (①②③).

## Conversão de HM/TC para HSS

As plainas equipadas com lâmina da plaina HM/TC podem ser convertidas para lâminas da plaina HSS.

- Desaperte os 3 parafusos de fixação (14) com a chave Torx (13) e retire o mordente de aperto (15).
- Retire a fixação da lâmina da plaina (19) juntamente com a lâmina da plaina (18) ou adaptador HM/TC (37) do porta-lâmina (16).
- Retire os parafusos (20).
- Monte a lâmina da plaina HSS ver Montar a lâmina da plaina (ver figuras E–F) montada e a alinhe a mesma centralizada com a base da plaina (11).
- Colocar o mordente de aperto (15) e apertar os 3 parafusos de fixação (14) com a chave Torx (13). Seguir a sequência de aperto indicada no mordente de aperto (15) (①②③).